# ID 70316

Aktivieren der Kreuzkompensation nicht moeglich, da sie in Achsparametern nicht angewaehlt wurde.
Beschreibung | Damit die Kreuzkompensation im NC-Programm für eine Achse eingeschalten werden kann, muss sie in der Achsparameterliste aktiviert sein (s. P-AXIS-00047). Siehe [FCT-C5// Kapitel: Kreuzkompensation]
Reaktion | Klasse | 7 | Stopp der Achse, Kreuzkompensation bleibt inaktiv
Abhilfe | Klasse | 6 | Kreuzkompensation aktivieren (s. P-AXIS-00047)
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Parameterwert P-AXIS-00047 für Aktivierung der Kreuzkompensation
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.