# ID 70247

Achstyp der Slaveachse für Kreuzkompensation ungültig.
Beschreibung | Die Achse ist von einem Achstyp (s. P-AXIS-00018), der mit der Kreuzkompensation nicht kompensiert werden kann. Sowohl die Master- als auch die Slaveachse müssen für die Kreuzkompensation Linearachsen sein. [FCT-C5// Kapitel: Kreuzkompensation]
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse und Ausschalten der Kreuzkompensation
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und korrigieren des Achstyps der Slaveachse.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Slaveachse s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Falscher Achstyp der Slave-Achse s. P-AXIS-00018
%3: | Erwarteter Wert [-]
Erwarteter Achstyp s. P-AXIS-00018
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.