# Warnschwelle für die Geschwindigkeit (P-AXIS-00439)

P-AXIS-00439 | Warnschwelle für die Geschwindigkeit bei Dynamiküberwachung
Beschreibung | In diesem Parameter wird angegeben, um wieviel der Achsgeschwindigkeitssollwert die maximal zulässige Achsgeschwindigkeit (siehe P-AXIS-00212) überschreiten darf, bevor die Dynamiküberwachung im Interpolator eine Warnung erzeugt. Der Standardwert des Parameters beträgt 50 (5%), d.h. Sollgeschwindigkeiten größer als 1.05 * P-AXIS-00212 erzeugen eine Warnung.
Parameter | kenngr.dyn_monitoring_v_warn
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ dyn_monitoring_v_warn ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1%
Standardwert | 50 (5%)
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |