# ID 110111

Geschwindigkeitsoverride ist 0.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00109 für den maximalen achsspezifischen Geschwindigkeitsoverride ist kleiner als der zulässige Minimalwert. Der Parameterwert wird auf den Default Minimalwert gesetzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00109 größer oder gleich dem unteren Grenzwert setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Parameterwert P-AXIS-00109.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Parameterwert P-AXIS-00109.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.