# Beispiel 5: Parametrieren des programmierten Stopp

Die Wirksamkeit der Stopps kann in der Kanalliste vorbelegt und im NC-Befehl individuell überschrieben werden.

Im Beispiel wird die Stoppbedingung N25 beim ersten Überfahren unterdrückt. Ebenso wird Stopp N65 in rückwärtiger Richtung unterdrückt.

Kanalparameter

forward_backward.disable_stop_backward 0

forward_backward.disable_stop_2nd_forward 0

forward_backward.disable_stop_1st_forward 0

NC-Programm

%stop_reversible

N01 X0 Y0 Z0

N10 X100

N20 Y100

N25 #STOP REVERSIBLE[ 1ST_FORWARD=0]

N30 X0

N40 Y0

N45 #STOP REVERSIBLE[ 2ND_FORWARD=0]

N50 X0 Y0 Z0

N60 X100

N65 #STOP REVERSIBLE[ BACKWARD=0]

N70 Y100

N80 X0

N90 Y0

M30

Abb.: Unterdrücken der Stopp-Interaktion beim Rückwärts-/Vorwärtsfahren