# ID 110334

Reduced Speed: obere Bereichsbegrenzung ist größer als der oberer Softwareendschalter.
Beschreibung | Die positive Bereichgrenze für die Reduzierte Geschwindigkeit in der Sicherheitszonen P-AXIS-00085, P-AXIS-00097 ist größer als der positive Softwareendschalter. Die positive Bereichsgrenze wird auf die positive Softwareendschalterposition gesetzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Positive Bereichsgrenze kleiner als positiven Softwareendschalter wählen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenene Achse.
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Aktuelle positive Bereichsgrenze.
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Positiver Softwareendschalter P-AXIS-00178.
%4: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Korrigierte positive Bereichsgrenze.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.