# ID 120696

Startposition außerhalb des Softwareendschalterbereichs.
Beschreibung | Der Startpunkt des Messsatzes liegt außerhalb des Bereichs, der durch die Softwareendschalter begrenzt wird. Dies ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des Startpunkt des Messsatzes.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktuelle Position der Achse
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Negativer Softwareendschalter (P-AXIS-00177)
%4: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Positiver Softwareendschalter (P-AXIS-00178)
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.