# kernelv_ax_set_ext_latch_event_pos()

## Prototyp

KERNELV_RETURN | kernelv_ax_set_ext_latch_event_pos(unsigned long int axIndex, signed long int DATA position);

## Beschreibung

Zeigt der CNC das Auftreten des Latch-Ereignisses an und übergibt die gelatchte Position.

Die gelatchte Position ist dabei in 0,1 um bzw. 1E-4 ° zu übergeben.

## Parameter

Name | Typ | Bedeutung
axIndex | unsigned long int | Index der Achse.
position | signed long int | Latchposition in 0,1 µm für translatorische Achsen bzw. 1*10-4° für Spindeln oder rotatorische Achsen.

## Rückgabewerte

Symbol | Wert | Bedeutung
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_AX | -9 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle – 1
ERR_CNC_NO_DATA | -28 | Es ist kein Latch kommando aktiv.
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.