# ID 90194

Die aequidistanten Kreise liegen nebeneinander und ergeben keinen Schnittpunkt.
Beschreibung | Bei der Berechnung der Parallelbahn konnte beim Übergang zwischen zwei Kreiselementen kein Schnittpunkt ermittelt werden. Durch den zu groß gewählten Werkzeugradius liegen die beiden äquidistanten Kreise nebeneinander. Mit Verwenden des Konturausblendverfahrens (G141) wird dieser Fehler nicht ausgegeben, da die Parallelbahn von der CNC geschlossen wird.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Mögliche Lösungen:

- Verwenden eines Werkzeugs mit kleinerem Radius
- Verwenden des Konturausblendverfahrens (G141)

Parameter | %1: | Aktueller Wert [µm]
Abstand der Mittelpunkte
%2: | Aktueller Wert [µm]
Summe der verbleibenden Restradien R1 und R2
%3: | Aktueller Wert [µm]
Aktueller Werkzeugradius
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.