# Maschinen-Eigenfrequenz (P-AXIS-00589)

P-AXIS-00589 | Maschinen-Eigenfrequenz
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Eigenfrequenz der Maschine angegeben werden, welche von der Funktionalität Vibration Guard unterdrückt werden soll.
Parameter | vib_guard.freq
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 1 ≤ freq
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: Hz | R,S: Hz
Standardwert | 30
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00