# ID 110664

Die Ordnung P-AXIS-00507 des Tiefpassfilters für die Abstandsregelung liegt außerhalb der Grenzwerte.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00507 gibt die Ordnung des Tiefpassfilters der Abstandsregelung an. Diese darf sich nicht außerhalb der vorgegebenen Grenzwerte befinden.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Begrenzung von P-AXIS-00507
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-AXIS-00507. Aktualisieren der Parameter.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Überschreitet P-AXIS-00507 das Maximum, wird der obere Grenzwert ausgegeben. Unterschreitet P-AXIS-00507 das Minimum, wird der untere Grenzwert ausgegeben.
%4: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.