# ID 60100

Für diesen Antriebstyp kann keine Referenzpunktfahrt durchgeführt werden.
Beschreibung | Es wurde eine Referenzpunktfahrt für eine Achse programmiert deren Antriebstyp (P-AXIS-00020) keine Referenzpunktfahrt unterstützt.
Reaktion | Klasse | 5 | Abbruch des NC-Programms.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC- bzw. SPS-Programm ändern.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel.
%2: | Aktueller Wert [-]
Konfigurierter Antriebstyp (P-AXIS-00020).
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.