# Scheduling des NC-Kanals (P-STUP-00182)

P-STUP-00182 | Scheduling des NC-Kanals
Beschreibung | Dieser Parameter definiert das Kanal-Scheduling der CNC. Für die Funktionalität Senkerodieren muss dieser Wert nur im Senkkanal mit DIE_SINKING parametriert sein.
Parameter | schedule_config
Datentyp | UNS32
Datenbereich | DEFAULT Standard scheduling DIE_SINKING Optimiertes scheduling für Senkerodieren.
Dimension | -
Standardwert | DEFAULT
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3105.01