# Name der Listendatei für die Standardachsparameter (P-STUP-00035)

P-STUP-00035 | Name der Listendatei für die Standardachsparameter
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird kanalübergreifend der Dateiname festgelegt, der die mit Standardwerten belegten Achsparameter enthält.
Parameter | default_achs_mds
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 256 Zeichen (applikationsspezifisch)
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | Dieser Parameter wird automatisch in TwinCAT-Systemen gesetzt. * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.