# ID 110584

Referenzpunktfahrt kann nur für Achsen mit Absolutwertgeber unterdrückt werden.
Beschreibung | Im Achsparameter P-AXIS-00299 kann mit der Einstellung IGNORE_ABS_POS die Referenzfahrt für eine Achse unterdrückt werden. Dies ist aber nur für Achsen mit einem absoluten Positionsmesssystem zulässig (s. P-AXIS-00014).
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur der Referenzart P-AXIS-00299
Abhilfe | Klasse | 1 | Referenzart P-AXIS-00299 korrigieren oder bei Vorhandensein eines absoluten Positionsmesssystems den Parameter P-AXIS-00014 auf den Wert 1 stellen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp P-AXIS-00020 der betroffenen Achse
%3: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert des Parameters P-AXIS-00014 für Kennung Absolutmesssystem
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafte Einstellung für P-AXIS-00299 Referenzart
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierte Einstellung für P-AXIS-00299 Referenzart
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.