# Übersicht

HLI | Beschreibung
--- | ---
tcp_velocity_limit | BAHN_MC_CONTROL_BOOL_UNIT zum Aktivieren der Begrenzung.

ID | Parameter | Beschreibung
--- | --- | ---
P-CHAN-00464 | limit.kin[i].active | BOOLEAN 1 = Funktion freigeschalten
P-CHAN-00465 | limit.kin[i].name | Trafoname der verwendeten Kinematik.
P-CHAN-00466 | limit. kin [i].velocity.max | Zu begrenzende Geschwindigkeit in µm/s
P-CHAN-00469 | limit.kin[i].mode | Umgang mit Parametern bei einem Werkzeugwechsel.
P-CHAN-00478 | limit.kin[i].velocity.ipo_weight_factor | Geschwindigkeitsanteil der Interpolation bei G201.

V.G.<var_name> | Bedeutung | Datentyp | Einheit der Ein-/ Ausgabe | Erlaubter Zugriff: Lesen/ Schreiben

LIMIT.KIN[i].TOOL.LENGTH | Werkzeuglänge mit <i>:= 0, 1 Index der konfigurierten Kinematik | Real | [mm] | L/S
LIMIT.KIN[i].TOOL.KIN_PARAM[j] | Kinematikparameter des Werkzeugs mit <j>:= 0..69 Index des Kinematikparameters | Real | [0.1 µm,10-4°] | L/S