# Nummer des Messeinganges im Antrieb (P-AXIS-00430)

P-AXIS-00430 | Nummer des Messeinganges im Antrieb
Beschreibung | Nummer des im Antrieb als Messeingang verwendeten Digitaleinganges. Der verwendete Digitaleingang muss auch im Antrieb als Messeingang parametriert werden, siehe auch [FCT-C4]. Ab der CNC-Version V2.10.1505.26 wird dieser Parameter für Profidrive, CANopen und SERCOS-Antriebe verwendet. Falls er mit 0 angegeben ist, gelten aus Gründen der Abwärtskompatibilität folgende Standardwerte:

CANopen/Profidrive: Messeingang 1

SERCOS: Der letzte konfigurierte Messwert im zyklischen Telegramm

Parameter | antr.probing_input_nbr
Datentyp | UNS08
Datenbereich | 0, 1, 2
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen |