# Ausblendebenen

## Versionshinweis

Die Funktionalität ist ab CNC Version V3.01.3021.1 verfügbar.

## Achtung

Änderung der Schnittstelle zu HMI und SPS.

Für die Ausblendebenen wurde der Datentyp von BOOL auf 32 Bit geändert.

Bei der Erweiterung kann der Anwender unterschiedliche Ausblendebenen im NC-Programm verwenden. Diese Ausblendebenen werden am Bedienfeld (HMI) oder über die SPS vor Hauptprogrammstart gesetzt.

Beim Erweiterten Ausblenden wirken geänderte Ausblendeinstellungen während aktivem NC-Programm sofort. Definierte Haltepunkte für die sichere Übernahme und Wirksamkeit dieser geänderten Ausblendeinstellungen im NC-Programm können z.B. durch M-Funktionen mit anschließendem #FLUSH WAIT realisiert werden.

Bei der Syntax wird zusammen mit dem "/"-Zeichen eine Nummer programmiert, welche die Ausblendebene definiert:

/1 Ausblendebene eins

/2 Ausblendebene zwei

…

/10 Ausblendebene zehn

Beispiel:

/5 N100 G00 X150 (Satz wird überlesen, wenn Ebene 5 aktiv ist)

## Hinweis

Die maximale Anzahl von Ausblendebene beträgt 10. Diese Anzahl ist nicht parametrierbar.

Abb.: An-/Abwahl Ausblendebenen über HMI oder SPS

## Programmierbeispiel

Verwendung von Ausblendebenen

%skip_levels

N0 G0 X0 Y0 Z0

/1 N10 X1 ;Alternativ: / N10 X1

/2 N20 Y2

/2 N25 Y2.5

/3 N30 Z3

/4 N40 X-1

/4 N45 X-1.5

/ N47 X-1.8 ;Ausblenden ohne Angabe der Ebene

;entspricht Ebene 1

/10 N50 Y-2

/100 N60 Z-30 ;Fehler 21655

/N99 X9

N999 M30

Der gültige Wertebereich des Skiplevels ist 1 - 10. Wird ein Wert außerhalb des Bereichs programmiert, dann wird "Fehler 21655" ausgegeben.

## Hinweis

Aus Kompatibilitätsgründen haben die Ausblendebenen "/" und "/1" die gleiche Bedeutung. Sie werden jeweils durch das erste Bit der Steuerbitleiste von HMI/SPS addressiert.