# ID 60174

Master-Phasing nicht möglich, da Synchronisation nicht erreicht ist.
Beschreibung | Für die Masterachse eines Synchronverbundes wurde eine Phasenverschiebung kommandiert obwohl eine Slaveachse des Synchronverbundes sich noch nicht vollständig auf die Masterachse aufsynchronisiert hat.
Reaktion | Klasse | 6 | Abbruch des NC-Programmes/ SPS Baustein meldet Fehler.
Abhilfe | Klasse | 6 | Phasenverschiebung für Masterachse erst ausführen wenn die sich aufsynchronisierende Slaveachse den Ausgang InGear bzw. InSync gesetzt hat.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.