# Maximale Anzahl von Messdatensätzen zur Maschinenkalibrierung (P-STUP-00185)

P-STUP-00185 | Maximale Anzahl von Messdatensätzen zur Maschinenkalibrierung
Beschreibung | Der Parameter gibt die maximale Anzahl von Messdatensätzen während der Maschinenkalibrierung durch die ISG-Messzyklen an. Dieser Parameter wird intern von den Messzyklen verwendet und sollte nur in Absprache mit der ISG konfiguriert oder geändert werden.
Parameter | configuration.channel[i].decoder.max_vol_comp_measurement_records
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Es werden maximal 50 Messdatensätze aufgenommen. configuration.channel[0].decoder.function FCT_VOL_COMP_COMPUTATION configuration.channel[0].decoder.max_vol_comp_measurement_records 50