# ID 310004

Zu viele Messpunkte. Messung wird beendet.
Beschreibung | Beim Messen des Abstands mithilfe der Abstandsregelung übersteigt die Anzahl der Messpunkte die Arraygröße der V.E.-Variablen.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Größe des V.E.-Arrays anpassen oder Anzahl an Messpunkten reduzieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Satznummer [-]
Satznummer der Messung
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Anzahl der Messpunkte
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Maximal zulässige Anzahl an Messpunkten
Fehlertyp | -