# PLC-Spindel

Die PLC-Spindel wird durch die PLC angesteuert.

Abb.: PLC-Spindel

Die Spindelachse wird wie eine NC-Spindel konfiguriert und parametriert. Da kein realer Antrieb durch die NC zu versorgen ist, muss der Antriebstyp „Simulation“ oder „virtuell“ gewählt werden.

PLC-Spindeln werden von der CNC über die PLC-Schnittstelle (HLI) mit Drehzahl- bzw. Positionskommandos beauftragt. Die Ansteuerung findet durch die PLC statt. Die CNC erhält lediglich eine Quittierung für an die Spindel ausgegebene M-Funktionen.

## Parameter für die PLC-Spindel

P-AXIS-00015 | Betriebsmodus der Achse
P-AXIS-00016 | Logische Nummer der Achse
P-AXIS-00018 | Typ der Achse
P-AXIS-00020 | Antriebstyp der Achse

P-CHAN-00007 | Bezeichnung der Spindel
P-CHAN-00036 | Logische Achsnummer der Spindel
P-CHAN-00051 | Logische Achsnummer der Hauptspindel
P-CHAN-00053 | Bezeichnung der Hauptspindel
P-CHAN-00082 | Spindelanzahl

## Weiterführende Informationen

- Beispiel: Konfigurierung und Programmierung einer PLC-Spindel
- Sonderapplikation