# Übergangsbedingung: TMIntermediatePoint

Diese Übergangsbedingung erzeugt eine Übergangskurve, bei der die Ausgleichsbewegung durch einen vom Benutzer definierten Zwischenpunkt (intermediate point) führt, der über seine X-, Y- und Z-Koordinate angegeben wird.

Das zweite Beispiel zeigt, wie man bei geeigneter Wahl des Abstands des Zwischenpunkts von E1/S2 dazu in der Lage ist, die Geschwindigkeit auf der Übergangskurve konstant zu halten.

Übergangsparameter | Beschreibung
TransitionParameter[0] | X-Koordinate des Zwischenpunkts
TransitionParameter[1] | Y-Koordinate des Zwischenpunkts
TransitionParameter[2] | Z-Koordinate des Zwischenpunkts