# ID 21239

Spindelbefehl ist gesperrt.
Beschreibung | Der Synchronisationsmode für eine Spindelfunktion ist bei einer Spindel nicht belegt.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Synchronisationsmode der fehlerhaften Spindelfunktion in der Kanalparameterliste richtig belegen: REV (P-CHAN-00081) M3 (P-CHAN-00045) M4 (P-CHAN-00047) M5 (P-CHAN-00049)

M19 (P-CHAN-00043)

Nach Änderung die Kanalparameterliste erneut einlesen.

Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafte Spindelfunktion
%2: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Spindelachse P-CHAN-00036
Fehlertyp | -