# Letzter Index der Korrekturwerttabelle (P-COMP-00004)

P-COMP-00004 | Letzter Index der Korrekturwerttabelle
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der letzte gültige Index in der Tabelle der Masterachse bestimmt. Die Tabelle beginnt immer mit Index 0
Parameter | kw.crosscomp.last_index
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 ≤ last_index < P-COMP-00060
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | P-COMP-00060 ist ab V3.1.3079.06 verfügbar, die Obergrenze in vorherigen CNC-Versionen beträgt 1000.