# Kanalparameter

P-CHAN-00114 | Relative Handbetriebsoffsetgrenzen bei G200
Beschreibung | Bei aktivem G200 erfolgt die Fahrbereichseinschränkung bei zuvor durchgeführter Referenzpunktfahrt über die Softwareendschalter. Sollen auch die relativen Offsetgrenzen (#MANUAL LIMITS, P-AXIS-00137, P-AXIS-00138) berücksichtigt werden, so kann dies über den Parameter gesteuert werden.
Parameter | rel_offset_limits_std_manual_mode
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Relative Offsetgrenzen werden bei G200 nicht berücksichtigt. 1: Relative Offsetgrenzen werden bei G200 berücksichtigt.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |