# Aktivierung der (Zusatz-)Schnittstelle zur Aufschaltung applikationsspezifischer Führungsgrößen (P-AXIS-00091)

P-AXIS-00091 | Aktivierung der (Zusatz-)Schnittstelle zur Aufschaltung applikationsspezifischer Führungsgrößen
Beschreibung | Sollen über die PLC zusätzliche Lage- oder Geschwindigkeitssollwerte auf den Antrieb aufgeschaltet werden können, ist dieser Parameter mit TRUE zu belegen. Weitere Informationen siehe [HLI//Kapitel Externe Kommandierung einer Achse].
Parameter | kenngr.in_add_interface
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Neuer Parameter unter P-AXIS-00732