# ID 270079

Inkrementeller Jog Parametrierungsauftrag wurde von SPS nicht bearbeitet (Control Unit belegt).
Beschreibung | Die CNC will die Parametrierungsdaten für den inkrementellen Jogbetrieb, die sie von einer anderen Applikation (z. B. HMI) erhalten hat, an die SPS weiterleiten. Diese Daten konnten nun aber nicht innerhalb einer definierten Anzahl von CNC-Zyklen über das Interface an die SPS abgesetzt werden, weil die zugehörige Control-Unit durch einen zuvor abgesetzten Auftrag zur Parametrierung immer noch belegt ist.
Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 1 | Die SPS-Applikation ist dahingehend zu überprüfen, dass

1. in der Control Unit nach jeder Entnahme von Parametrierungsdaten die Request-Semaphore durch die SPS zurückgesetzt wird.
2. die SPS zyklisch die Control-Unit auf neu eingetroffene Parametrierungsdaten hin überprüft.
3. falls die SPS einen Parametrierungsauftrag für den inkrementellen Jogbetrieb nicht behandeln soll, das Enable-Flag der entsprechenden Control Unit auf FALSE gesetzt ist.

Siehe
[HLI// Kapitel: Jogbetrieb (inkrementelles Verfahren)] für CNC Version < 2800
[HLI// Kapitel: Jogbetrieb (inkrementelles Verfahren)] für CNC Version > 2800“

Parameter | %1: |
Anzahl der CNC-Zyklen in denen versucht wurde die Daten in die Schnittstelle zur SPS zu schreiben.
%2: |
Maximale Anzahl von CNC-Zyklen in denen versucht wird die Daten in die Schnittstelle zur SPS zu schreiben.
Fehlertyp | -