# Aktivieren von Filterregeln

Filterregeln können von der Oberfläche oder der SPS dynamisch aktiviert und deaktiviert werden. Dies ist auf Plattformebene, kanal- und achsspezifisch möglich.

Voraussetzung dafür ist, dass bei der Definition der Filterregel ein entsprechendes Bit im Datum „activation_bit“ gesetzt wird.

Abb.: Aktivieren von Filterregeln

## Aktivierung über die Oberfläche

Voraussetzung dafür ist das Zusammenspiel von Parameter und CNC-Objekt.

Für die Nutzung sind folgende Paare zu betrachten:

- Plattform: P-STUP-00188 und cnc_error_filter_w
- Kanalspezifisch: P-CHAN-00380 und mc_error_error_filter_w
- Achsspezifisch: P-AXIS-00629 und ac_<i>_error_filter_w

## Aktivierung über SPS

Voraussetzung dafür ist das Zusammenspiel von Parameter und entsprechender Control Unit (CU).

Für die Nutzung sind folgende Paare zu betrachten:

- Plattform: P-STUP-00188 und der CU error_filter
- Kanalspezifisch: P-CHAN-00380 und CU error_filter
- Achsspezifisch: P-AXIS-00629 und CU error_filter