# Lesen der Gesamtverschiebung im aktiven Koordinatensystem

Im mit #CS SELECT aktiven CS kann die durch Verkettung gebildete Gesamtverschiebung zum Referenzmaschinen-CS (MCS) durch folgende Variablen gelesen werden:

Syntax V.G.-Variablen zum Lesen der Gesamtverschiebung:
V.G.SELECTED_CS.TRANS.X | Gesamtverschiebung in 1. Hauptachse in [mm, inch]
V.G.SELECTED_CS.TRANS.Y | Gesamtverschiebung in 2. Hauptachse in [mm, inch]
V.G.SELECTED_CS.TRANS.Z | Gesamtverschiebung in 3. Hauptachse in [mm, inch]