# Absolute Durchmesserprogrammierung (P-AXIS-00058)

P-AXIS-00058 | Durchmesserprogrammierung absolut
Beschreibung | Wenn die Durchmesserprogrammierung bei Absolutprogrammierung (G90) erfolgen soll, dann muss dieser Parameter mit TRUE belegt werden.
Parameter | kenngr.durchm_prog_abs
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T
Dimension | T: ---- |
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |