# ID 110150

Verstärkungsfaktor 0 unzulässig.
Beschreibung | Die Proportionalverstärkung der Achse wurde mit 0 angegeben. Dieser Wert ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 1 | Wert wird mit Defaulteinstellung initialisiert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameterliste der Achse korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [0.01/s]
P-AXIS-00099
%3: | Korrigierter Wert [0.01/s]
P-AXIS-00099
%4: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.