# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P4 | Messweg in X-Achse - Nur positiver Wert erlaubt
@P5 | Messweg in Y-Achse - Nur positiver Wert erlaubt
@P6 | Messweg in Z-Achse - Nur positiver Wert erlaubt
@P17 | Vorpositionieren in X
@P18 | Vorpositionieren in Y
@P19 | Vorpositionieren in Z
@P39 | Wahl des Gewünschten CS das geschrieben werden soll. Wertebereich: 1-10
@P41 | Vorpositionieren in X2
@P42 | Vorpositionieren in X3
@P43 | Vorpositionieren in Y2
@P44 | Vorpositionieren in Y3

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P9 | Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse
@P11 | Verschieben des Messpunktes entlang der Z-Achse
@P49 | Rückzugshöhe nach Messung Standardwert = Position nach letzter Messung