# ID 20478

Zwei gleiche Achsbezeichnungen nach #ACHSE.
Beschreibung | Bei der Programmierung von Handbetriebsachsen mit dem NC-Befehl #ACHSE[...] werden identische Achsen mehrfach angegeben. Syntaxbeispiel: Falsch: N10 G200 #ACHSE[X,Y,X] Richtig:

N10 G200 #ACHSE[X,Y]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Überflüssige Achsnamen entfernen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer der mehrfach programmierten Achse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.