# Positionsoffset nach Nachführbetrieb beibehalten (P-AXIS-00258)

P-AXIS-00258 | Nachführbetrieb: Positionsoffset nach Nachführbetrieb beibehalten
Beschreibung | Wenn der Nachführbetrieb während der Abarbeitung eines Programms oder bei aktivem Handbetrieb aktiviert und wieder deaktiviert wird, so wird die Achse an die Position zurückbewegt, an der sie bei der Anwahl des Nachführbetriebes war. Durch diesen Parameter kann das Zurückbewegen der Achse an die Anwahlposition verhindert werden.
Parameter | kenngr.tracking_offset_remain
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |