# ID 70341

Referenzpunktfahrt ist mit der angewählten achsspezifischen Transformation nicht möglich.
Beschreibung | Für die Achse ist eine achsspezifische Istwerttransformation konfiguriert, die ein Referenzpunktfahrt nicht unterstützt und es wurde versucht eine Referenzpunktfahrt zu starten.
Reaktion | Klasse | 5 | Ausgabe dieser Fehlermeldung, Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 7 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
LogAchsnummer.
Fehlertyp | -