# ID 110232

MD hw_addr_index ausserhalb zulaessigem Wertebereich.
Beschreibung | Die angegebene Default-Hardware-Nummer der Getriebestufe ungültig.
Reaktion | Klasse | 1 | Hardwarenummer wird auf einen Defaultwert gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert in Parameterliste korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
P-AXIS-00054
%3: | Oberer Grenzwert [-]
%4: | Korrigierter Wert [-]
P-AXIS-00054
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.