# ID 294539

Ungueltiger DSE-Messkanal.
Beschreibung | Der angegebene DSE-Messkanal ist ungültig.
Reaktion | Klasse | 7 | Sofortiger Stop der Achse.
Abhilfe | Klasse | 6 | Messkanal überprüfen. Rücksetzen des Fehlers.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Belegter Messkanal.
%2: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%3: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der Achse.
%4: | NC-Satznummer [-]
NC-Satznummer.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.