# ID 21318

Anwahlwechsel bei aktiver WRK nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei aktiver Inneneckanwahl G238 der Werkzeugradiuskorrektur (WRK) ist der Wechsel des An- und Abwahlverfahrens mit G138, G139 oder G237 nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und modifizieren des NC-Programms. Fehlerhafte G-Funktion entfernen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter G-Befehl
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.