# ID 60227

Beschleunigung ist außerhalb der Limits.
Beschreibung | Die Beschleunigung des nichtlinearen Slopes (ruckbegrenzt) entsprechend dem Parameter P-AXIS-00001 wurde außerhalb des zulässigen Bereichs kommandiert. Die Beschleunigung wird in den zulässigen Bereich korrigiert.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Beschleunigung im erlaubten Bereich kommandieren.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Kommandierte Beschleunigung.
%3: | Unterer Grenzwert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Minimale Beschleunigung.
%4: | Oberer Grenzwert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Maximale Beschleunigung P-AXIS-00008.
%5: | Korrigierter Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Korrigierte Beschleunigung.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.