# ID 20956

Unterbrechbarer Satz ist bei dem eingestellten Messtyp nicht erlaubt.
Beschreibung | Die Funktionalität Unterbrechbarer Satz (G310) mit anschließendem Sprung ($GOTO) nach Messfahrt ist mit dem eingestellten Messtyp nicht möglich [PROG//Kapitel: Messfunktionen].
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des NC-Programms. Den entsprechenden Messtyp verwenden. Richtigen Messtyps z.B. anwählen mit... Nxx #MEAS MODE[5] (Messtyp 5 verwenden) Nxx G310 X100 $GOTO Nxx (Messbewegungssatz) Nxx ... ...oder in den Kanalparametern den richtigen Defaultmesstyp konfigurieren (P-CHAN-00057).
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Momentan aktiver Messtyp
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.