# ID 294031

Slave: Abweichungswarnung.
Beschreibung | Die Positionsabweichung zwischen Master- und Slave-Antrieb überschreitet die Warnschwelle.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung.
Abhilfe | Klasse | 1 | Reduzierung der Geschwindigkeit.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: |
DSE-Antriebsadresse
%3: |
DSE-Fehlerkennung.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.