# Totzeit bei istwertseitiger Getriebekopplung (P-AXIS-00302)

P-AXIS-00302 | Totzeit bei istwertseitiger Getriebekopplung bei Camming / Gearing
Beschreibung | Parameter für die Totzeitkompensation bei istwertseitiger Getriebekopplung. Die Ermittlung des Parameters muss für jedes System speziell erfolgen, da er abhängig ist von Achsfiltern und Totzeiten im (digitalen) Antrieb. Der Parameter wird bei der istwertseitigen Getriebekopplung verwendet.
Parameter | cam_gear.delay_time
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... 1E+7
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µs | R,S: µs
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |