# Anzeige der Achssollwerte und Zielpunkte in kartesischen Koordinatensystemen (P-CHAN-00331)

P-CHAN-00331 | Anzeige der Achssollwerte und Zielpunkte in kartesischen Koordinatensystemen
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Anzeige der Achssollwerte und der Zielpunkte in kartesischen Koordinatensystemen aktiviert werden:

- Wenn nur die kinematische Transformation (Stufe 0 und/oder Stufe1) angewählt ist, erfolgt die Anzeige der Achssollwerte und Zielpunkte im kartesischen Maschinenkoordinatensystem.
- Wenn (zusätzlich) kartesische Koordinatensysteme über #CS ON angewählt sind, werden die Achssollwerte und Zielpunkte im kartesischen Programmierkoordinatensystem ausgegeben.
- Wenn (zusätzlich) kartesische Koordinatensysteme über #CS ADD definiert sind, werden die Achssollwerte in allen definierten Koordinatensystemen ausgegeben, während die Zielpunkte nur im Programmierkoordinatensystem, das über #CS SELECT angewählt wurde, angezeigt werden.

Parameter | kin_trafo_enable_cs_coord_display
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |