# Maximale Anzahl der segmentierten Sätze bei der Vorschub-Profilplanung (P-CHAN-00375)

P-CHAN-00375 | Maximale Anzahl der segmentierten Sätze bei der Vorschub-Profilplanung (HSC)
Beschreibung | Um unnötig kleine Vorschübe zu vermeiden, werden Bewegungssätze segmentiert. Der Parameter definiert die maximale Anzahl zusätzlicher, durch die Segmentierung erzeugter Sätze.
Parameter | hsc.gen.slope_segmentation_nbr_blocks
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 < slope_segmentation_nbr_blocks < MAX(UNS32)
Dimension | ----
Standardwert | 100
Anmerkungen | Den Standardwert nur nach Rücksprache mit dem Steuerungshersteller ändern.