# ID 90131

Ausgleichsbewegung für den Anwahlsatz der Werkzeugradiuskorrektur nicht zulässig.
Beschreibung | Es wurde ein Bewegungssatz als Ausgleichsbewegung für den Konturausblendprozess markiert, der nicht beseitigt werden kann. Bei diesem Bewegungssatz handelt sich hierbei entweder um den ersten Bewegungssatz nach Anwahl der WRK bei bereits angewähltem Konturausblenden oder um den ersten Bewegungssatz nach Anwahl des Konturausblendens bei aktiver WRK.

Ursache für die Ausgeichsbewegung ist entweder ein zu kurzer Bewegungssatz nach der Anwahl der WRK oder ein zu großer Werkzeugradius.

Bei der Verwendung des Befehls #FLUSH CONTINUE im NC Programm kann der beanstandete Satz unmittelbar vor dem #FLUSH CONTINUE Befehl liegen.

Ursache dafür ist, dass die WRK den Steuersatz zum Kanalleeren (#FLUSH CONTINUE) vor dem beanstandeten Bewegungssatz ausgibt, da sie diesen Bewegungssatz für die nachfolgende Schnittpunktberechnung zurückhält.

Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen des NC-Programms und des verwendeten Werkzeugs.

- Verwenden eines Werkzeugs mit kleinerem Radius um Ausgleichsbewegung zu verhindern.
- Verschieben der Anwahl der WRK oder des Konturausblendens im NC-Programm
- Bei verwenden von #FLUSH CONTINUE diesen Befehl an einer anderen Stelle im NC-Programm platzieren

Parameter | %1: | Satznummer [-]
Satznummer des beanstandeten Bewegungssatzes
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.