# Struktur und Gliederung der RT-Konfigurationsdaten

Die Parameter der Real-Time-Configuration Liste (rtconf.lis) sind hierarchisch gegliedert. Sie bestehen aus:

Gliederungskriterium | Inhalt
Allgemeine Parameter | Grundlegende Parameter für das gesamte Scheduling
Thread-spezifische Parameter | Angaben zur Parametrierung pro Thread
Parameter pro Funktion innerhalb eines Threads | Angaben zur Parametrierung der Funktionsaufrufe innerhalb eines Threads.
Externe Threads | Parameter für externe Threads

Software-Intern sind die Parameter der rtconf.lis in folgenden C-Strukturen definiert:

Struktur | Definition im File: | String im ASCII-File: | Inhalt
RTCONF_DATA | rt_conf.inc | - | Parameter für das Scheduling
CNC_THREAD_ PROPERTIES | rt_conf.inc | thread[i] | Thread-spezifische Parameter
CNC_FUNCTION_ PROPERTIES | rt_conf.inc | thread[i].function[j] | funktionsspezifische Parameter pro Thread
CNC_EXTERNAL_ THREAD_PROPERTIES | rt_conf.inc | external_thread[i] | spezifische Parameter für externen Thread