# Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation (P-AXIS-00161)

P-AXIS-00161 | Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation
Beschreibung | Der Parameter definiert den Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation.
Parameter | antr.simu.rpf_weg_bis_nip
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ rpf_weg_bis_nip ≤ MAX(SGN32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001°
Standardwert | 10
Antriebstypen | Simulation
Anmerkungen |