# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P2 | Bohrungsdurchmesser
@P22 | Vorpositionierung entlang der Z-Achse in die Bohrungen
@P29 | Lochkreisdurchmesser

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
@P9 | Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse
@P13 | Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren Wird @P13 nicht angegeben, wird die gesamte Messstrecke im Messvorschub gefahren.
@P14 | Winkel des Lochkreises [Grad] Standardwert = 360
@P15 | Winkel zwischen den Bohrungen - Alternativ kann die Angabe über @P30 gemacht werden
@P16 | Startwinkel [Grad] Standardwert = 0
@P30 | Anzahl Bohrungen - Alternativ kann die Angabe über @P30 gemacht werden
@P33 | Überfahrbereich [mm, inch]Standardwert = 5

Die Anzahl der Bohrungen kann über den Winkel zwischen den Bohrungen oder die Anzahl der Bohrungen definiert werden. Die Angabe von @P15 und @P30 in einem Zyklus ist nicht zulässig.