# Werkzeugorientierung im Bearbeitungskoordinatensystem (P-CHAN-00247)

P-CHAN-00247 | Abbildung der Werkzeugorientierung im aktiven Bearbeitungskoordinatensystem
Beschreibung | In Verbindung mit vollständigen kinematischen Fünfachstransformationen kann über diesen Parameter festgelegt werden, ob sich die programmierte Werkzeugorientierung auf das kartesische Grundkoordinatensystem der Maschine bezieht oder entsprechend dem aktiven Bearbeitungskoordinatensystem (#CS[]) abgebildet werden soll.
Parameter | ori_wcs
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Keine Abbildung der WZ-Orientierung (Standard). 1: Abbildung der WZ Orientierung.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Der Parameter ist nur bei kartesische Grundstrukturen wirksam.

Werkzeugorientierung im aktiven Bearbeitungskoordinatensystem

P-CHAN-00247 ori_wcs | … G00 G90 C0 B0 X0 Z100 … | #CS ON[0,0,0,90,0,0] G00 G90 C0 B0 X0 Z100 …
0 |  |
1 |  |